**采集终端软件备案明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家名称 | 河南许继仪表有限公司 | | | | |
| 厂家代码 | 0053 | | | | |
| 备案种类 | □国网计量中心 ■网省计量中心 | | | | |
| 电能表型号 | DJGZ23-XJ801 | | | | |
| 程序版本号 | 3.00-180913 | | | | |
| 电压规格 | 3×220/380V | 电流规格 | | 5(60)A | |
| MCU型号 | Mircochip ATMEL9260 | | | | |
| 软件代码  起始地址 | 0x000000440000 | | 软件代码  结束地址 | | 0x000001640000 |
| 保护区1  起始地址 | 无 | | 保护区1  结束地址 | | 无 |
| 保护区2  起始地址 | 无 | | 保护区2  结束地址 | | 无 |
| 保留区1  起始地址 | 无 | | 保留区1  结束地址 | | 无 |
| 保留区2  起始地址 | 无 | | 保留区2  结束地址 | | 无 |
| 未用存贮空间填充数据 | □ 00H □ FFH □ (其它 16进制字节数据) | | | | |
| 联系人姓名 |  | | | | |
| 电 话 | （单位盖章） | | | | |
| 填写日期 | xxxx年 x月xx日 | | | | |

主站软件获取采集终端应用程序信息方案：

主站软件以以太网方式与采集终端建立通信连接，使用FTP方式获取采集终端/mnt/local程序目录文件信息。

程序区目标文件明细见附件1所示。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 文件路径名 | CRC32校验码 |
| 1 | backup/app\_test | 0x8edd4d35 |
| 2 | cfg/cur\_6\_0\_07\_zb.rd | 0xa79650a3 |
| 3 | cfg/cur\_6\_0\_97\_zb.rd | 0x787b116a |
| 4 | cfg/day\_0\_0\_07\_485.rd | 0xa1775fd3 |
| 5 | cfg/day\_0\_0\_07\_jc.rd | 0xa1775fd3 |
| 6 | cfg/day\_0\_0\_97\_485.rd | 0x3e8c2616 |
| 7 | cfg/day\_0\_0\_ws\_485.rd | 0xa63d0028 |
| 8 | cfg/day\_3\_0\_07\_zb.rd | 0x20cd3e53 |
| 9 | cfg/day\_3\_0\_97\_zb.rd | 0xb3c03416 |
| 10 | cfg/day\_4\_0\_07\_zb.rd | 0x9c72ba50 |
| 11 | cfg/day\_4\_0\_97\_zb.rd | 0x7c5f25f4 |
| 12 | cfg/day\_5\_0\_07\_zb.rd | 0x9c72ba50 |
| 13 | cfg/day\_5\_0\_20\_zb.rd | 0x1882c374 |
| 14 | cfg/day\_5\_0\_97\_zb.rd | 0x7c5f25f4 |
| 15 | cfg/day\_6\_0\_07\_zb.rd | 0xadc837bf |
| 16 | cfg/poff\_0\_0\_07\_485.rd | 0x2564cde1 |
| 17 | cfg/poff\_0\_0\_07\_zb.rd | 0x2564cde1 |
| 18 | cfg/rt\_0\_0\_07\_485.rd | 0x37651dc4 |
| 19 | cfg/rt\_0\_0\_07\_jc.rd | 0x37651dc4 |
| 20 | cfg/rt\_0\_0\_97\_485.rd | 0xf326ea71 |
| 21 | cfg/rt\_0\_0\_ws\_485.rd | 0x85479b46 |
| 22 | cfg/rt\_3\_0\_07\_zb.rd | 0x13933340 |
| 23 | cfg/rt\_3\_0\_97\_zb.rd | 0xdda79ee5 |
| 24 | cfg/rt\_4\_0\_07\_zb.rd | 0xc2e79063 |
| 25 | cfg/rt\_4\_0\_97\_zb.rd | 0x61e57460 |
| 26 | cfg/rt\_5\_0\_07\_zb.rd | 0x1fb5113a |
| 27 | cfg/rt\_5\_0\_20\_zb.rd | 0x56558b51 |
| 28 | cfg/rt\_5\_0\_97\_zb.rd | 0x6c9032ce |
| 29 | cfg/rt\_6\_0\_07\_zb.rd | 0x4e9212a5 |
| 30 | cfg/vip\_0\_0\_07\_zb.rd | 0xd02963f2 |
| 31 | cfg/vip\_0\_0\_97\_zb.rd | 0x8cbe5674 |
| 32 | cfg/vip\_3\_0\_07\_zb.rd | 0x02dd5327 |
| 33 | cfg/vip\_3\_0\_97\_zb.rd | 0x5b6bba85 |
| 34 | check.sh | 0x24a80739 |
| 35 | check\_start.sh | 0x094bba01 |
| 36 | dfpara/f38 | 0x3b9fc1fa |
| 37 | dfpara/f39 | 0xb41f658a |
| 38 | driver/atmel\_powerd.ko | 0x00242c87 |
| 39 | driver/atmel\_ps.ko | 0x1a87d845 |
| 40 | driver/atmel\_tc.ko | 0x99519f01 |
| 41 | driver/mcu.ko | 0xa193fdcc |
| 42 | driver/rtc\_driver.ko | 0xecb57a04 |
| 43 | driver/spi\_esam.ko | 0x5c9292f8 |
| 44 | fun.conf | 0xe0914b38 |
| 45 | io\_read | 0xf459d4df |
| 46 | lib/libsge800fm.so | 0xbaa37119 |
| 47 | lib/libsgegui.so | 0xe934f72c |
| 48 | local.sh | 0xe2ec539a |
| 49 | mcu\_monitor\_close | 0x3898a266 |
| 50 | module.conf | 0x8bddc94f |
| 51 | poweron\_display | 0xbd8e8af1 |
| 52 | sge800-watchdog-feed-inter | 0x01a7c596 |
| 53 | sge800app | 0x2e473e20 |
| 54 | sge800check | 0x07900ebe |
| 55 | start.sh | 0x94936029 |
| 56 | version.inf | 0xd6ad1385 |